|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Datum\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Unterschrift | **BETRIEBSANWEISUNG** **Gem. § 14 GefStoffV**Geltungsbereich und Tätigkeiten:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 01-2_BUEFA_Logo_CMYK_S_m |
| **GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG** |
| **Redulin BUR** |
| **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT** |
|  | Verursacht schwere Augenreizung.Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten. |  |
| **SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN** |
| m004m009 | Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei größerer Staubentwicklung Atemschutz anlegen.Direkten Kontakt mit Haut und Kleidung vermeiden. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.Vorbeugender Hautschutz.Beim Umfüllen Staubentwicklung vermeiden. Behälter bis zur Verwendung dicht geschlossen halten.Zündquellen fernhalten.Für ausreichende Lüftung sorgen. | m008U:\RS\Projekte\GHS Umstellung\BA_Vorlagen\Zeichen\gebotszeichen-BR607161.gif |
| **VERHALTEN IM GEFAHRFALL** | **Notruf** |  |
|  | Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:Gefahrenbereich räumen und absperren lassen. Sofort den Vorgesetzten benachrichtigen.Im Gefahrenbereich besteht Rutschgefahr. Beschäftigte in der Umgebung warnen.Verschüttetes Produkt trocken aufnehmen (Vorsicht Staubentwicklung möglich!) und in einen sauberen Behälter zur Wiederverwendug oder Entsorgung sammeln. Restmengen mit viel Wasser wegspülen.Im Brandfall: Sich entsprechend der betrieblichen Brandschutzordnung verhalten.Zündquellen fernhalten. |
| **ERSTE HILFE** | **Notruf** |  |
|  | **Hautkontakt :** Benetzte Bekleidung sofort entfernen und betroffene Körperstellen mit reichlich Wasser spülen, bei großflächigem Hautkontakt: Notdusche, ggf. Arzt aufsuchen.**Augenkontakt :** Sofort Augen bei geöffneten Lidern unter fließendem Wasser mindestens 10 Minuten lang spülen (unverletztes Auge schützen, Kontaktlinsen entfernen). Augenärztliche Behandlung erforderlich.**Verschlucken :** Nur wenn bei Bewusstsein, Mund sofort mit Wasser ausspülen, viel Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen veranlassen, ärztliche Behandlung.**Einatmen :**  Für Frischluftzufuhr sorgen, Ruhe, halbaufrecht lagern, Kleidung lockern Atemhilfe bei Atemschwierigkeiten. Bei erheblicher Einwirkung ärztliche Behandlung  erforderlich. |
| **SACHGERECHTE ENTSORGUNG** |
|  | Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Entleerte Gebinde an das Lager zurückgeben. |

Dieser Entwurf muss noch durch arbeitsplatzspezifische Angaben ergänzt und vom Unternehmer unterschrieben werden